

الجمهورية التونسية
-*-
وزارة الفلاحة و الموارد المائية
و الصيد البحري
المركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية

كراس الشروط الإداريّة و الفنية
إستشارة عدد    53 لسنة 2026
(إعادة للمرة الثانية إستشارة عدد    36 لسنة 2026)
انجاز0100 متر ساتر من جريد النخيل بمحطة التجارب بجنعورة على الطريق الحزامية بولاية قبلي




آخر أجل لقبول العروض : يوم الإثنين14 سبتمبر 2026
على الساعة العاشرة صباحا (10:00)


كراس الشروط الإدارية الخاصة

الباب الأول: شروط إنجاز الأشغال
الفصل الأول: موضوع الإستشارة
يعتزم المركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية بعث إستشارة لإنجاز 1000 متر ساتر من جريد النخيل الجاف بمحطة التجارب بجنعورة على الطريق الحزامية بولاية قبلي المخصصتين لفائدة المركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية
  و تعتبر الأشغال موضوع الإستشارة أشغال عادية وغير معقدة حيث لا يشترط سوى مطابقتها لمواصفاتها الفنية و الشروط المبينة بكراس الشروط الفنية الخاصة لها.
الفصل الثاني: شروط المشاركة
يمكن للمقاولين المختصين في الميدان  و مؤسسات الخدمات الفلاحية المشاركة في الاستشارة على أن تلتزم بتوفير كل الضمانات الكفيلة بتنفيذ الاستشارة في أحسن الظروف.
يلتزم المشارك في الاستشارة بتحمل جميع المتطلبات اللازمة لإنجازها.
الفصل الثالث : الوثائق المكونة للإستشارة
الالتزام.
جدول الأسعار.
التفصيل التقديري.
كراس الشروط الإدارية الخاصة.
كراس الشروط الفنية.
الفصل الرابع : تقديم العروض: 
تقدم العروض على النحو التالي : يضمّن العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه "لا يفتح  " إستشارة  عدد 53/2026، إنجاز 1000 متر ساتر من جريد النخيل الجاف بمحطة التجارب بجنعورة على الطريق الحزامية بولاية قبلي"
توجه الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية بالبريد مضمون الوصول أو بالبريد السريع بإسم السيد المدير العام للمركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط بمقر المركز  مقابل تسلم وصل إيداع، على العنوان التالي:
المركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية 
شارع أبو القاسم الشابي ص.ب 65 مكتب بريد حي المنارة 6011 قابس،

العرض الفني : و يحتوي العرض الفني على الوثائق التالية
كراس الشروط الإدارية و الفنية الخاصة مؤرخة و ممضاة و تحمل ختم المشارك في صفحتها الأخيرة
قائمة في الأعوان الذين سيتكلفون بإنجاز الأشغال موضوع الصفقة مؤرخة و ممضاة مصحوبة بالمؤيدات، طبقا للملحق عدد 4
العرض المالي : يحتوي العرض المالي على الوثائق التالية:
الإلتزام، جدول الأسعار و القائمة التقديرية للأسعار مؤرخة و ممضاة و حاملة لختم العارض
الوثائق الإدارية :
تصريح على الشرف  في عدم الإفلاس او تسوية قضائية - الإمضاء -. طبقا للملحق عدد1
تصريح على الشرف من العارض يؤكد عدم القيام و الإلتزام بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو هدايا قصد التأثير على مختلف إجراءات إبرام الصفقة و مراحل إنجازها. - الإمضاء-طبقا للملحق عدد 2
شهادة السجل الوطني للمؤسسات 
شهادة إنخراط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
بطاقة إرشادات طبقا للملحق عدد 3
و قد حدد آخر أجل لقبول العروض يوم الإثنين14 سبتمبر 2026على الساعة العاشرة (10:00) صباحا و يعتمد في ذلك ختم مكتب الضبط المركزي بالمركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية.
يتم إلغاء العروض التي لا تحتوي على كامل الوثائق المذكورة بكراس الشروط أو التي لا تحترم الأمثلة المصاحبة أو التي ترد على مكتب الضبط بعد الاجل المحدد لقبول العروض. 
الفصل الخامس : صلوحية العرض 
يبقى العارض ملزما بعرضه لمدة تسعون (90) يوما بداية من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض.
الفصل السادس  : فتح العروض: 
يتم فتح الظروف من قبل لجنة الشراءات ذات النظر يوم الإثنين14 سبتمبر 2026 على الساعة العاشرة  والنصف صباحا .
الفصل السابع : معرفة المكان و ظروف الإنجاز
بمجرد تقديمه للعرض يعتبر العارض قد قام بوسائله الخاصة و تحت كامل مسؤولياته بجمع كل المعلومات التي يراها لازمة لتقديم عرضه و للتنفيذ المحكم لالتزاماته. وكلّ تعهّد من طرف المشارك يعتبر ضمنيّا أن هذا الأخير تعرّف على:
طبيعة الأشغال ومواقعها
الظّروف الماديّة لمكان انجاز الأشغال 
ظروف الأحوال الجويّة والمناخيّة وكذلك طبيعة سيلان المياه وأخطار الفيضانات.
مدى توفير اليد العاملة.
وسائل الاتصال والنّقل.
كلّ الظّروف والملابسات الّتي من شأنها التّأثير على ظروف إنجاز الأشغال أو على الأثمان وعلى كلّ مقاول تحمّل تبعة كلّ تقصير ينتج عن عدم القيام بما يستوجب للتعرّف على أماكن الأشغال وظروف العمل.
الفصل الثامن: انطلاق الأشغال
يبدأ المقاول في تنفيذ الأشغال ابتداء من تاريخ اليوم الموالي لحصوله على طلب تزود الذي يعتبر الإذن ببداية الأشغال.
الفصل التاسع: آجال التنفيذ 
حدّدت آجال تنفيذ الأشغال بـ: خمسة و أربعون يوما( 45 يوما ) باعتبار أيام الآحاد و العطل الرسمية. و يقع احتسابها بداية من اليوم الموالي لتاريخ تسلم المقاول لطلب التزود  و يشمل هذا الآجال مدة تركيز الحضيرة.
الفصل العاشر : كميّة الموادّ و الأشغال
تعتبر كميّات المواد و الأشغال المضمّنة بالقائمة التفصيليّة تقريبيّة، و لا يمكن لصاحب الإستشارة أن يقدم أي اعتراض أو تحفظ في صورة الزيادة أو النقصان في كمية الأشغال ما لا يتجاوز التغيير نسبة 20 % من المبلغ الأصلي.
الفصل الحادي عشر : معاينة إنجاز الأشغال
يحق للإدارة التواجد بأماكن الأشغال كامل الأوقات للتفقد و إجراء المعاينات اللازمة و التجارب الضرورية طيلة مراحل الإنجاز و إبداء الملاحظات عند الاقتضاء.

الباب الثاني: طريقة خلاص صاحب الإستشارة
الفصل الأول: نوعيّـة الأثمـان 
تعتبر الأثمان المضمّنة بالعرض المالي نهائيّة وغير قابلة للمراجعة طيلة مدّة الإنجاز.
الفصلالثاني: طريقة الخلاص 
يقع خلاص المبالغ المستحقة للمقاول بتطبيق الأثمان المضمنة بجدول الأسعار على كمية الأشغال المنجزة والتي يتم قبولها من طرف الإدارة بعد خصم المستحقات الواجبة قانونا بالاعتماد على: 
2-1 قائمة في الأشغال المنجزة 
يتم معاينة الأشغال المنجزة بالاعتماد على المعاينة الميدانية لهذه الأشغال
يقوم العون المكلف بمراقبة الأشغال بتسجيل ما ينجز منها تباعا بحضور المقاول أو نائبه المعتمد  و الذي يدعى للغرض و ذلك بصفة متضادة. و في صورة عدم تلبية المقاول أو من ينوبه للدعوة الموجهة إليه في الغرض فإن عملية التقييم تتم في غيابه و تعتبر متضادة.
2-2 إعداد كشوفات الحساب
يتم إعداد كشوفات الحساب في الأشغال المنجزة حسب محاضر معاينة بعد المصادقة عليها من طرف الادارة على مرحلتين 
* المرحلة الاولى : كشف حساب عدد 01 بعد إنجاز 50%  من كمية الأشغال.
* المرحلة الثانية : كشف حساب عدد 02 بعد إتمام إنجاز كامل الأشغال المتبقية. 
الفصل الثالث: مدّة الضّمان للأشغال
حدّدت مدّة ضمان الأشغال مائة و عشرون يوما (120 يوم)بداية من تاريخ الاستلام الوقتي وطوال هذه الفترة يبقى المقاول ملتزما بالضّمان التام للمنشآت. كما يقوم بأشغال الصّيانة المطلوبة والإصلاحات اللاّزمة لإعادة المنشآت إلى حالتها الطبيعيّة إنّ لزم الأمر، ويقوم تبعا لذلك بزيارات التفقّد الميدانيّة للتأكّد من سلامة المنشآت ومواطن الخلل إن وجدت ويقوم بإصلاحها على نفقته الخاصّة.
وفي صورة إخلاله بالتزامه رغم إشعاره بذلك من طرف الإدارة عن طريق رسالة مضمونة الوصول في أجل عشرة أيام (10) أيامخلال فترة الضّمان، يحقّ للإدارة إصلاح الخلل مع تحمّل المقاول تبعات ذلك الماديّة والمعنويّة والماليّة، وهي المبالغ المحجوزة بعنوان الضمان على الأشغال و مبلغ الضمان النهائي للأشغال.
الفصل الرابع: الاستلام الوقتي للأشغال
يجب على المقاول أن يعلم الإدارة كتابيا بتاريخ إنتهاء الأشغال، و تتولى الإدارة اتخاذ الإجراءات المناسبة لإتمام عملية القبول طبقا لمقتضيات كراس الشروط الإدارية الخاصة و يحرر في ذلك محضر في الغرض.
الفصل الخامس: الاستلام النهائي للأشغال
يقع الاستلام النّهائي للأشغال مائة و عشرون يوما (120 يوما) بعد الاستلام الوقتي بحضور المقاول أومن يمثله وآخر عن الإدارة و يحرر في ذلك محضر قبول نهائي.
الفصل السادس: الحجز بعنوان الضمان
يقع إجراء حجز مبلغ قدره عشرة بالمائة(10%)من قيمة المبلغ الجملي للأشغال بعنوان الحجز عنالضمان ويتم تسريح المبالغ المحجوزة بعد القبول النهائي للأشغال دون أي تحفظ.


الباب الثالث: النزاعات و العقوبات
الفصل الأول: المسؤولية تجاه الغير خلال إنجاز الأشغال
في صورة عدم قيام المقاول بالإصلاحات الناجمة عن عيوب في إنجاز الأشغال في أجل عشرة (10) أيام بداية من تاريخ الإعلام تكون مسؤوليته كاملة تجاه الغير بخصوص الأضرار التي يمكن أن تقع و الناتجة عن عدم إيفائه بالتزاماته.
الفصل الثاني: إيقاف الأشغال 
في صورة تعذّر القيام بالأشغال نتيجة التقلبات الجوية ( أمطار، رياح ) يمكن للمقاول التمتع بتوقيف الآجال و يجب عليه حينئذ تقديم مطلب كتابي في الغرض و الحصول على الموافقة الكتابية من الإدارة في شكل إذن إداري إذا تجاوزت المدة 48 ساعة. أما التقلبات الجوية المعتبرة في هذا الخصوص فهي: 
كمية الأمطار تساوي أو تفوق عشرين (20) مليمترا خلال الأربعة وعشرون ساعة. 
رياح مثيرة للرمال تتسبب في إحداث كثبان رملية متحركة، سرعة الرياح تساوي أو تفوق مائة (100) كيلومترا في الساعة. و يقوم المقاول بإثبات ذلك بواسطة مصالح الرصد الجوي.
و يتمتع المقاول بتوقيف الآجال بعد تقديم طلب كتابي في الغرض و الحصول على الموافقة الكتابية من الإدارة في شكل إذن إداري و تستأنف الأشغال عندما تصبح الأرضية سانحة للتدخل.
في صورة إخلال المقاول بالتزاماته يحق للإدارة إيقاف الأشغال على حساب المقاول إلى أن يقع رفع الإخلالات المدونة بدفترة الحضيرة.
الفصل الثالث: حالات القوّة القاهرة
يكون المقاول في حلّ من التزاماته في الحالات التالية : الظواهر الطبيعية التي لا يكون بإمكان المقاول التكهن بها أو تجنبها ضمن حالات القوة القاهرة المذكورة كالفيضانات و الزلازل و غيرها ... في موقع الأشغال. و لا يمكن أخذ الحالات المذكورة بعين الاعتبار إلا إذا اعلم المقاول الإدارة كتابيا بوقوعها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر(15) يوما من تاريخ حدوثها. و لا يمكن لهذا الأخير أن يطالب بأي تعويضات بعد مرور هذا الأجل. و يقع إيقاف الأشغال و إستأنافها بإذن من الإدارة على إثر معاينة ميدانية من المصالح الفنية المتابعة للمشروع.
الفصل الرابع :عقوبة التأخير في إنجاز الأشغال
يتعرض المقاول إلى خطايا تقدّر بـ 1/1000 من القيمة المالية لمبلغ الأشغال وذلك عن كل يوم تأخير غير مبرّر على المدّة المحدّدة لإنجاز الأشغال والمضمّنة بكراس الشروط الإدارية الخاصة بالفصل التاسع من الباب الأول. علما و أن نهاية الأشغال المعتبرة هي تلك المضمنة بمحضر الاستلام النهائي. حدّد سقف مبلغ الخطايا خمسة بالمائة (5 %) من مبلغ الحساب النهائي للاستشارة.
الفصلالخامس: فسخ عقدالإستشارة
يمكن فسخ عقد الإستشارة في الحالات التالية:
إفلاس المقاول
إيقاف عمليّات التزويد و إنجاز الأشغال بدون مبرّرات رغم التنبيهات المتتالية للإدارة لمواصلة الإنجاز.
وفاة المقاول إلا في صورة تعهّد الورثة بمواصلة الأشغال بالشروط الأصليّة للإستشارة.
عند تجاوز غرامة التأخير السقف المحدد بـ 5 بالمائة من المبلغ النهائي للإستشارة.
عند إثبات الإدارة قيام صاحب الإستشارة مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد تأثير في مختلف إجراءات إبرام الإستشارة و إنجازها. 
و في كل الحالات المذكورة يتحمل المقاول كل تبعات فسخ عقد الإستشارة.
الفصل السادس: أحكام عامة
بالنسبة للمقتضيات التي لم تذكر بكراس الشروط يتمّ الرجوع إلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وإلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وإلى كراس الشروط الإدارية العامة المتعلق بالتّزوّد بمواد عادية وخدمات. 

 اطلعت و وافقت                                             اطلعت و صادقت

  المقاول                                           المدير العام للمركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية
















كراس الشروط الفنية

الفصل الأول: طبيعة الأشغال و أهميتها 
تهدف هذه الاستشارة إلى:
حماية الضيعة التجريبية التابعة للمركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية بجنعورة من ولاية قبلي على الطريق الحزامية و ذلك بتعلية 1000مترطوابي من جريد النخيل الجاف.
الفصل الثاني: المواصفات الفنية لإحداث الطوابي:
تحدث الطابية بقاعدة لا تقل عن 5 متر وارتفاع 1.5 متر
· العرض من القمة 2متر على الأقل ( 200 صم )
· العرض عند القاعدة ( سطح الأرض ) 5 متر على الأقل ( 500 صم )
· الارتفاع: 1.5 متر على الأقل ( 150 صم )
· يجب ان تكون التربة المستعملة خالية من المخلفات النباتية ومن الشوائب مع دك التربة بصورة جيدة عند تكوين الطابية وقبل الانطلاق في تركيز حباك الجريد ( الزرب ).
الفصل الثالث: المواصفات الفنية لجريد النخيل الجاف المعد لإنجاز الأشغال كما هو مبين بالملحق عدد 5
يجب أن يكون جريد النخيل الجاف مطابقا للشروط الفنية التالية:
· جريد نخيل جاف بدون كرشاف و بحالة جيدة (انتاج الموسم) مقطوع بآلة حادة خال من جميع العاهات (التسوس، حروق، تكسر السعف، بالي السعف).
· طول الجريدة لا يقل عن مترين (2 م). 
· قطرها لا يقل عن 2 صم.
· كل جريدة لا تستجيب للمواصفات الفنية المذكورة أعلاه يتم رفضها من طرف فنيي الإدارة.
الفصل الرابع: المواصفات الفنية لإنجاز الأشغال
يتم تنفيذ العمليات التالية طبقا لتعليمات العون المكلف بمراقبة الأشغال: 
· ردم و ضغط  الطابية للحصول على ارتفاع موحد قبل تركيب الحواجز كما ينص على ذلك الفصل الثاني من كراش الشروط الفنية.
· حفر خندق بعمق 0,5 متر و بعرض 0,3 متر.
· تركيز و تنظيم ستائر الجريد بوضع 25 جريدة متلاصقة بالمتر الواحد و نسجها بتل الربط (سلك حديد .
· ردم الخندق جيدا مع الحفاظ على استقامة ستائر الجريد.
· استعمال بقايا الجريدة كدعامة لقاعدة الستائر و ذلك بتثبيت جزء منها في الخندق.
· يكون ارتفاع الستائر محدد بــ 2 متر منها 0.5 متر مغمر داخل الخندق و 1.5 متر مرتفعة على سطح الأرض.
· تثبت عارضتين داخليا و خارجيا و بالاتجاه الطولي للستائر تتباعد 0،4 متر و 0,8 متر من القمة    و مثبتة كل 0,5 م.
· تثبت العارضتين من الزرب بتل الربط ( سلك حديد ) كل 0.5 متر ( 50 صم ).
· تركيز دعائم إسمنتية (ارتفاع محدد بــ 2 متر منها 0.5 متر مغمر داخل الخندق و 1.5 متر مرتفع على سطح الأرض)كل 5 متر على طول ستائر الجريد.
· تثبت ستائر الجريد بواسطة fil barbarée داخليا و خارجيا و بالاتجاه الطولي للستائر تتباعد 0،4 متر و 0,8 متر من القمة و مثبتة كل 0,5 م.
· تسوية ارتفاع الستائر بآلة حادة (محشة) على طول 1.5 متر.


اطلعت و وافقت                                                        اطلعت و صادقت

المقاول                                           المدير العام للمركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية
















الـــــعــــرض الــــمــــالــــي
الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
المركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية
إلتــــــــــــــــــــــــــزام
إنيالممضي أسفلــــــــــــــــــــه: 
الــقــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــــــــــن بـ: 
الـــصـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 
الـــمقــــــــــــــاولـــــــــــــــــــــــــــــة: 
الــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتـف: 
بعد اطلاعي شخصيّا على جميع الوثائق المكونة لملف الاستشارة53/2026 المتعلقة بإنجاز 1000 متر ساتر من جريد النخيل الجاف بمحطة التجارب بجنعورة على الطريق الحزامية بولاية قبلي المعلن عنها من طرف المركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية وبعد التقدير حسب وجهة نظري وتحت مسؤوليتي لنوعيّة وإشكالات الأشغال التي سيتمّ إنجازها.
أخضع وألتزم بإنجاز وإتمام وصيانة مجموع الأشغال طبقا لما جاء في الوثائق المكوّنة للاستشارة وذلك مقابل سعر التطبيق المذكور في جدول الأسعار الذي حررته وألحقته بالتزامي هذا.
أقدّر مبلغ الأشغال الوارد في الجدول التقديري إلى حدود:
المبلغ بلسان الـقلم :...................... .............................................................................. الـمبـلغ بالأرقـام : ........................................... دينارا
     أتعهد بأن أنهي و أسلم كامل الأشغال محور الاستشارة هذه في أجل ....... يوما ابتداء من تاريخ اليوم الموالي لتسلمي طلب تزود الذي يعتبر الإذن ببداية الأشغال.
أقبل بأن أبقى مرتبطا بالتزامي هذا لمدّة ........ يوما ابتداء من اليوم الموالي من تاريخ آخر أجل لقبول العروض وتقوم هاته الوثيقة مقام التزامي تجاه الإدارة.
يتم خلاص الأموال الراجعة لي بالنظر من طرف المركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية في صورة اختياري لإنجاز الأشغال بتحويل إلي حسابي الجاري بــالبنك ................ عدد...........................................
تم ......... في ...........
إمضاء الملتزم
( الإمضاء، الاسم، الصّفة والطابع)


الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيدالبحري
المركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية

 جدول الأسعار 

استشارة عدد 53/2026 المتعلقة بإنجاز 1000 متر ساتر من جريد النخيل الجاف بمحطة التجارب بجنعورة على الطريق الحزامين بولاية قبلي
	السعر الفردي (د)بدون أداءات بلسان القلم
	السعر الفردي(د) بدون أداءات بالأرقام
	الكمية
	المحتوى 
	ع/ر
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	إحداث طوابي مع تركيز حباك من الجريد الجاف
أ – تسوية مواقع إحداث الطابية
تسوية الأرض بالة جارفة لإزالة النباتات وكل من شانه يعوق سير العمل على امتداد طول موقع الطابية المزمع انجازها.
ب- إحداث طوابي من التراب
-العرض عند القمة 2 متر على الأقل ( 200 صم ).
- العرض عند القاعدة ( على مستوى سطح الأرض ) = 5 متر على الأقل ( 500 صم ).
- الارتفاع =1.5 متر على الأقل ( 150 صم ). 
يجب ان تكون التربة المستعملة خالية من المخلفات النباتية ومن الشوائب مع دك التربة بصورة جيدة عند تكوين الطابية كما يتوجب الالتزام بالمسار المحدد من طرف المصالح الفنية.
ج- تركيز الحباك ( زرب )
يجب ان يكون جريد نخيل جاف بدون كرشاف و بحالة جيدة (إنتاج الموسم) . قطر الجريدة عند وسطها لا يقل عن 2 صم وهدد الجريد الجاف بالمتر الواحد : 25 جريدة فما فوق.
- يكون ارتفاع الزرب محدد ب 2 متر منها 0.5 متر مغمر داخل الخندق و 1.5 متر مرتفعة على سطح الأرض.
- تركيز وتنظيم الجريد في الزرب بواسطة تل ربط على العارضة.
- تثبت عارضتين داخليا و خارجيا و بالاتجاه الطولي للزرب تتباعد 0،4 متر و 0,8 متر من القمة    و مثبتة كل 0,5 م.
يجب ان يكون الزرب مستقيما حسن المظهر وله نفس الارتفاع مهما بلغ امتداده.
ح- تركيز دعائم إسمنتية
- تركيز دعائم إسمنتية (ارتفاع محدد بــ 2 متر منها 0.5 متر مغمر داخل الخندق و 1.5 متر مرتفع على سطح الأرض)كل 5 متر على طول ستائر الجريد.
خ- تثبت ستائر الجريد بواسطة fil barbarée
- تثبت ستائر الجريد بواسطة fil barbarée داخليا و خارجيا و بالاتجاه الطولي للستائر تتباعد 0،4 متر و 0,8 متر من القمة و مثبتة كل 0,5 م.
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أوقف هذا الجدول على مبلغ قدره:....................................

إمضاء العارض
( الإمضاء، الاسم، الصّفة والطابع)
الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
المركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية

التفصيل التقديري

استشارة عدد 53/2026 المتعلقة بإنجاز 1000 متر ساتر من جريد النخيل الجاف بمحطة التجارب بجنعورة على الطريق الحزامية بولاية قبلي

	السعر الفردي (د)بدون أداءات بلسان القلم
	السعر الفردي(د) بدون أداءات بالأرقام
	الكمية
	المحتوى 
	ع/ر
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	إحداث طوابي مع تركيز حباك من الجريد الجاف
أ – تسوية مواقع إحداث الطابية
تسوية الأرض بالة جارفة لإزالة النباتات وكل من شانه يعوق سير العمل على امتداد طول موقع الطابية المزمع انجازها.
ب- إحداث طوابي من التراب
-العرض عند القمة 2 متر على الأقل ( 200 صم ).
- العرض عند القاعدة ( على مستوى سطح الأرض ) = 5 متر على الأقل ( 500 صم ).
- الارتفاع =1.5 متر على الأقل ( 150 صم ). 
يجب ان تكون التربة المستعملة خالية من المخلفات النباتية ومن الشوائب مع دك التربة بصورة جيدة عند تكوين الطابية كما يتوجب الالتزام بالمسار المحدد من طرف المصالح الفنية.
ج- تركيز الحباك ( زرب )
يجب ان يكون جريد نخيل جاف بدون كرشاف و بحالة جيدة (إنتاج الموسم) . قطر الجريدة عند وسطها لا يقل عن 2 صم وهدد الجريد الجاف بالمتر الواحد : 25 جريدة فما فوق.
- يكون ارتفاع الزرب محدد ب 2 متر منها 0.5 متر مغمر داخل الخندق و 1.5 متر مرتفعة على سطح الأرض.
- تركيز وتنظيم الجريد في الزرب بواسطة تل ربط على العارضة.
- تثبت عارضتين داخليا و خارجيا و بالاتجاه الطولي للزرب تتباعد 0،4 متر و 0,8 متر من القمة    و مثبتة كل 0,5 م.
يجب ان يكون الزرب مستقيما حسن المظهر وله نفس الارتفاع مهما بلغ امتداده.
ح- تركيز دعائم إسمنتية
- تركيز دعائم إسمنتية (ارتفاع محدد بــ 2 متر منها 0.5 متر مغمر داخل الخندق و 1.5 متر مرتفع على سطح الأرض)كل 5 متر على طول ستائر الجريد.
خ- تثبت ستائر الجريد بواسطة fil barbarée
- تثبت ستائر الجريد بواسطة fil barbarée داخليا و خارجيا و بالاتجاه الطولي للستائر تتباعد 0،4 متر و 0,8 متر من القمة و مثبتة كل 0,5 م.
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أوقف هذا الجدول على مبلغ قدره:

إمضاء العارض
 ( الإمضاء، الاسم، الصّفة و  الطابع)


ملحقعدد1

تصريح على الشرف
في عدم الإفلاس أو التسوية القضائية
) تعميرهذه المطبوعة وإرجاعها ضمن العرض (



إنّي الممضى أسفله ) الاسم،اللقب،الصفة (
....................................................................................................
والمتعهد باسم ولحساب شركة  ..............................................................................
أصرّح على الشرف بأن هذه الشركة ليست في حالة إفلاس أو تسوية قضائية.
.............................. في .............................................
العارض ) الاسم، اللقب، الصفة التاريخ والختم (
















ملحق عدد 2
تصريح على الشرف
في عدم التأثير


إنّي الممضى أسفله ( الاسم، اللقب، الصفة ) ...........................................................
...............................................................................................................
والمتعهد باسم ولحساب شركة ...................................................................................
...............................................................................................................
[bookmark: _GoBack]    أصرح على الشرف بأن ألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا القصد منها التأثير على مختلف إجراءات إبرام الاستشارة ومراحل إنجازها بما يخدم مباشرة أو بصفة غير مباشرة مصلحتي وذلك في إطار الاستشارة عدد 53 / 2026 للمركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية.


حرر بـ .................. في: .........................

إمضاء المشارك وختمه












ملحق عدد 3

الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
المركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية

إنجاز 1000 متر ساتر من جريد النخيل الجاف بمحطة التجارب بجنعورة على الطريق الحزامية بولاية قبلي

بطـاقــة إرشــادات

-اسم المنشأة:.....................................................
- اسم ولقب صاحب المنشأة:......................................
- اسم ولقب وكيل صاحب المنشأة إن وجد:........................
- العنوان الكامل:...............................................
- الهاتف:.....................................................
الفاكس:..................................................
- عنوان البريد الإلكتروني إن وجد:....................................

إمضاء صاحب المنشأة

(إسم ولقب الممضي والختم )









ملحق عدد 4

قائمة في الأعوان

	الاختصاص

	الاسم و اللقب


	

















	


...........في .........................
) إمضاءوختمالملتزم (




ملحق عدد 5
[image: C:\Users\dell\Pictures\Mes numérisations\numérisation0007.jpg]






ملحق عدد 61,2 م
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25 جريدة متلاصقة بالمتر الواحد

25 جريدة متلاصقة بالمتر الواحد
تثبيت الأسلاك المعدنية و العوارض كل 0.5 م 

تثبيت الأسلاك المعدنية و العوارض كل 
0.5 م 

تثبيت الأسلاك المعدنية و العوارض كل 0.5 م 
تثبيت الأسلاك المعدنية و العوارض كل 0.5 م 
تثبيت الأسلاك المعدنية و العوارض كل 0.5 م 

عوارض لدعم الستائر


1.5 م


0.4 م
ثقب لتمرير السلك المعدني



عمق الجريد 
0.4 م

مستوى الأرض


عمق العوارض 0.5 م



5 م
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